Таблица 1. 
Телефон	Panasonic – KX-TCD961GB	Panasonic – KX-TCD955GB	Siemens – 3015 Comfort.	
Стандарт	DECT/GAP	DECT/GAP	DECT/GAP	
Частота 	1,88-1,90 ГГц	1,88-1,90 ГГц	1,88-1,90 ГГц	
Число каналов (дуплекс)	120	120	120	
Дальность связи, м	50-300	50-300	50-300	
Макс. мощность	< 250 мВт	< 250 мВт	< 250 мВт	
Модуляция	GFSK	GFSK	GFSK	
Время работы в режимах:
ожидания,
разговора, ч	

65
6	

65
6	

100
10	
Тип батареи, напряжение,
емкость,
типоразмер
	Ni-СD,
3,6 В,
500 мАч
3-AAA 
	Ni-СD, 
3,6 В,
500 мАч
3-AAA 
	Ni-CD,
2,4 В,
700 мАч
2-AA 	
Рабочая температура
	
5-40	
5-40	
5-40	
Вес, г
трубка
база	
150
460	
150
270	
165
—	
Размеры, мм
трубка
база	
161x56x32
201x171x73	
160x56x31
193x130x68	
162x53x29
—	
Дисплей	цифровой однострочный	двухстрочный графический, с подсветкой. 	полностью графический  дисплей с подсветкой 	
Меню	нет	есть	есть	
Записная книжка	20	70	100	
Память  последних вызванных номеров	10	10	5	
Максимальное число баз зарегистрированных 	4	4	6	
Максимальное число
трубок на базу 	6	6	6	
Число одновременных разговоров:
внутренних
городских	

1
1	

1
1	

1
1	
Спикерфон	да (вызывается как  0-трубка)	нет	нет  ( но возможно производить объявления  через динамик базы). 	
Автоответчик	14 минут 	нет
 	15 минут 
	
Примечания	ЖК - индикатор на базе, с базы возможен  вызов определенной трубки		громкоговорящая связь на трубке, автодозвон, работа с ISDN.
	
Инструкция	на немецком	на русском	на русском	
Работа с Мини-АТС	+	+	+	
Цена, $	131	110	173	

Телефон	Samsung SP-R6100	Ericsson 260	Goodwin LundA	
Стандарт	DECT/GAP	DECT/GAP	DECT/GAP	
Частота 	1,88-1,90 ГГц	1,88-1,90 ГГц	1,88-1,90 ГГц	
Число каналов (дуплекс)	120	120	120	
Дальность связи, м	50-300	50-300	50-300	
Макс. мощность	< 250 мВт	< 250 мВт	< 250 мВт	
Модуляция	GFSK	GFSK		
Время работы в режимах:
ожидания,
разговора, ч	

70
7	

100
15	

100
10	
Тип батареи, напряжение,
емкость,
типоразмер
	Ni-MH
 2.,4 В
600 мАч
фирменный	Ni-MH
3.,6 В
600 мАч
3AAA Pack	Ni-MH
3.,6 В
500 мАч
3-AAA 	
Рабочая температура	15-35	0-40	 5-40	
Вес, г
трубка
база	
90
120	
143
270	
—
—	
Размеры, мм
трубка
база	
115x22x46
64x160x73	
142x54x25
144x140x52	
150x48x27
152x105x29	
Дисплей	полностью графический с подсветкой	двухстрочный графический, с подсветкой 	однострочный буквенно-цифровой дисплей с подсветкой 	
Меню	есть	есть	есть	
Записная книжка	70	100	50	
Память  последних вызванных номеров	10	10	10	
Максимальное число баз зарегистрированных 	4	8	8	
Максимальное число
Трубок на базу 	6	8	8	
Число одновременных разговоров:
внутренних
городских	

1
1	

1
1	

2
1	
Спикерфон	нет	да ( 0 трубка)	нет	
Автоответчик	нет	11 минут	19 минут	
Примечания	флип, разъем для подключения гарнитуры идущей в комплекте		оригинальный дизайн в виде подставки под фотокарточку	
Инструкция	на немецком	на русском	на русском	
Работа с Мини-АТС	—	+	+	
Цена, $	179	214	143	

Телефон	Siemens – 3010 Comfort.	Siemens – 3010 Classic.	Siemens – 3010 Pocket.	
Стандарт	DECT/GAP	DECT/GAP	DECT/GAP	
Частота 	1,88-1,90 ГГц	1,88-1,90 ГГц	1,88-1,90 ГГц	
Число каналов (дуплекс)	120	120	120	
Дальность связи, м	50-300	50-300	50-300	
Макс. мощность	< 250 мВт	< 250 мВт	< 250 мВт	
Модуляция				
Время работы в режимах:
ожидания,
разговора, ч	

100
10	

100
10	

90
9	
Тип батареи, напряжение,
емкость,
типоразмер
	Ni-CD
2.,4 В
700 мАч
2-AA 	Ni-CD
2.,4 В
700 мАч
2-AA 	Ni-MH
2,4 В
880 мАч
фирменный	
Рабочая температура	5-40	5-40	5-45	
Вес, г
трубка
база	
165
—	
165
—	
125
253	
Размеры, мм
трубка
база	
162x53x29
—	
162x53x29
—	
137x43x20
119x146x161	
Дисплей	полностью графический  дисплей с подсветкой 	16-разрядный цифровой  дисплей. 	полностью графический  дисплей с подсветкой 	
Меню	есть	нет	есть	
Записная книжка	100	100	100	
Память  последних вызванных номеров	5	5	5	
Максимальное число баз зарегистрированных 	6	6	6	
Максимальное число
Трубок на базу 	6	6	6	
Число одновременных разговоров:
внутренних
городских	

1
1	

1
1	

1
1	
Спикерфон				
Автоответчик				
Примечания	работа с ISDN, громкоговорящая связь на трубке, автодозвон		работа с ISDN.	
Инструкция	на немецком	на немецком	на русском	
Работа с Мини-АТС	+	+	+	
Цена, $	147	100	167	

Телефон	Siemens – 3010 Pocket.	LG GT-7101	Premier Indigo	
Стандарт	DECT/GAP	DECT/GAP 	DECT/GAP	
Частота 	1,88-1,90 ГГц	1,88-1,90 ГГц	1,88-1,90 ГГц	
Число каналов (дуплекс)	120	120	120	
Дальность связи, м	50-300	50-300	50-300	
Макс. мощность	< 250 мВт	< 250 мВт	< 250 мВт	
Модуляция				
Время работы в режимах:
ожидания,
разговора, ч	

200
15	

—
—	

75
7	
Тип батареи, напряжение,
емкость,
типоразмер
	—	Ni-Mh
3.6 В
550 мАч
3-AAA	Ni-CD
2.4 В
700 мАч
2-AA 	
Рабочая температура	5-45	–	0-40	
Вес, г
трубка
база	
98
—	
—
—	
317
397	
Размеры, мм
трубка
база	
122x43x18
—	
—
—	
150x50x32
147x113x56	
Дисплей	полностью графический  дисплей с подсветкой 	12-разрядный алфавитно-цифровой	16-разрядный цифровой  дисплей	
Меню	Есть	есть	нет	
Записная книжка	100	10	10	
Память  последних вызванных номеров	5	3	4	
Максимальное число баз зарегистрированных 	4	4	6	
Максимальное число
Трубок на базу 	6	5	6	
Число одновременных разговоров:
внутренних
городских	

1
1	

1
1	

2
1	
Спикерфон		нет	нет	
Автоответчик		нет	нет	
Примечания	.			
Инструкция	на русском	на русском	на русском	
Работа с Мини-АТС	+	+	+	
Цена, $	165	124	105